
Załącznik nr 1. do ZSEE
...........................................
       pieczęć Wykonawcy
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA


Pakiet 1 – URZĄDZENIA DO WYPOSAŻENIA PRACOWNI AUTOMATYKI/MECHATRONIKI 
	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi
	Kod produktu/ Nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Sterownik PLC
z przewodem do
programowania
	spełniający wymagania norm: IEC 61131-1,
IEC 61131-2, IEC 61131-3; min. 6 wejść
cyfrowych i 4 wyjścia cyfrowe; 24 V DC;
montaż na szynie TH35; 2 wejścia
analogowe: jedno 4÷20 mA i drugie 0÷10 V;
2 wyjścia analogowe: jedno 4÷20 mA
i drugie 0÷10 V
	
	szt.
	2
	
	
	



	2
	Rozszerzenie we/wy
	Rozszerzenie wejścia/wyjścia easyE4 24VDC 4AI 2AO 10VDC EASY-E4-DC-6AE1 197223
	
	szt.
	2
	
	
	


	3
	Silnik elektryczny prądu
stałego
	24 V DC,2-3A, max 100W
moc dostosowana do zasilacza na
stanowisku, z możliwością do zamocowania
na płycie montażowej
	
	szt.
	6
	
	
	

	4
	Adapter do szyny TH35
	M22-IVS
	
	szt.
	120
	
	
	

	5
	Przekaźnik czasowy
	wielofunkcyjny; napięcie znamionowe 24 V
DC; min. 2 zestyki przełączne; zacisk
sterujący; oznaczenia zacisków: S, A1, A2,
15, 16, 18, 25, 26, 28; zakresy czasowe: 1 s,
10 s, 1 min, 10 min; płynna nastawa czasu;
montaż na szynie TH35;
	
	szt.
	120
	
	
	

	6
	Podstawa mocująca
	M22-A
	
	szt.
	106
	
	
	

	7
	Główka lampki  sygnalizacyjnej
	M22-L-R
	
	szt.
	28
	
	
	

	8
	Stycznik
	napięcie cewki 24 V DC; min 3 zestyki główne NO; obciążenie odpowiednie do silnika z poz. 3; z możliwością zamontowania po bokach min. 2 bloków zestyków pomocniczych; montaż na szynie TH35; oznaczenia zacisków: A1, A2, 1L1, 2T1, 1L2, 2T2, 1L3, 2T3 
	

	szt.
	20
	
	
	

	9
	Blok zestyków pomocniczych stycznika
	zestyki 1 NO + 1 NC; montaż boczny; podwójne oznaczenia zacisków: 13(44), 14(43); 21(32), 22(31); odpowiedni do stycznika z poz. 8
	
	szt.
	20
	
	
	

	10
	Czujnik zbliżeniowy
	indukcyjny; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN,BK
	
	szt.
	20
	
	
	

	11
	Czujnik zbliżeniowy
	pojemnościowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa działania min. 2 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK
	
	szt.
	20
	
	
	

	
12
	Czujnik optyczny
	odbiciowy osiowy; napięcie zasilanie 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; nominalna strefa czułości min. 60 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN BK
	
	szt.
	20
	
	
	

	13
	Czujnik optyczny
	refleksyjny osiowy; napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; 3-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; cylindryczny gwintowany; z dwiema nakrętkami; zasięg działania min. 600 mm; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; z reflektorem lub lustrem
	
	szt.
	6
	
	
	

	14
	Czujnik ultradźwiękowy
	prosty; obudowa cylindryczna IP67; wyjście PNP NO; zasilanie 20-30 V DC; strefa zadziałania 200÷250 mm; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi;
	
	szt.
	6
	
	
	

	15
	Wspornik montażowy
do czujników
	kątowy; możliwość przykręcenia do płyty;
odpowiedni do czujników z poz. 14, 15, 16,17, 18
	
	szt.
	10
	
	
	

	16
	Trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy
	napięcie znamionowe 400/690 V (Δ/Y), 50 Hz; moc do 1,1 kW; 2 pary biegunów; zamontowany w pozycji poziomej na stabilnej podstawie  
	
	szt.
	6
	
	
	

	17
	Trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy
	napięcie znamionowe 230/400 V (Δ/Y), 50 Hz; moc do 1,1 kW; 3 pary biegunów; zamontowany w pozycji poziomej na stabilnej podstawie
	

	szt.
	6
	
	
	

	18
	Przemiennik
częstotliwości
	napięcie zasilania 230 V, 50 Hz; moc do
1,1 kW; wejście analogowe 0÷10 V;
możliwość konfiguracji przy pomocy PC;
z przewodem do połączenia z PC
i oprogramowaniem konfiguracyjnym;
przekaźnikowe wyjście wielofunkcyjne;
wejścia wielofunkcyjne 24 V DC PNP: obroty
w przód, obroty w tył, natychmiastowe
wyłączenie; montaż na szynie TH35 lub
możliwość przykręcenia do płyty

	
	szt.
	6
	
	
	

	19
	Przetwornik ciśnienia
	zakres ciśnienia 0÷10 bar; 2-przewodowe
wyjście prądowe 4÷20 mA; zasilanie 24 V
DC; z kablem przyłączeniowym
z przewodami zakończonym tulejkami
zaciskowymi o długości min 1,5 m;
oznaczenia wyprowadzeń: UB+/Sig+,
0V/Sig-
	
	szt.
	6
	
	
	

	20
	Siłownik pneumatyczny
jednostronnego
działania
	pchający ze sprężyną zwrotną
z jednostronnym tłoczyskiem;
z magnetyczną sygnalizacją położenia tłoka;
tłoczysko z gwintem zewnętrznym;
możliwość przymocowania do płyty;
średnica tłoka 15-25 mm; skok 50 mm;
ciśnienie pracy 1÷9 bar;
	
	szt.
	10
	
	
	

	
21
	Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający
	5/2 bistabilny; sterowany dwiema cewkami
24 V DC
	
	szt.
	10
	
	
	

	22
	Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 
	5/2 monostabilny; sterowany cewką 24 V DC
i sprężyną; w położeniu spoczynkowym
przepływ z 1 do 2
	
	szt.
	6
	
	
	

	23
	Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 
	5/3 monostabilny; sterowany dwiema
cewkami 24 V DC; położenie spoczynkowe
wymuszane dwiema sprężynami
	
	szt.
	6
	
	
	

	24
	Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 
	3/2 monostabilny NC i sprężyną; sterowany
napięciem 24 V DC
	
	szt.
	10
	
	
	

	25
	Pneumatyczny elektrozawór rozdzielający 
	3/2 monostabilny NO i sprężyną; sterowany
napięciem 24 V DC
	
	szt.
	10
	
	
	

	26
	Kontaktronowy czujnik położenia tłoka
	zestyk NO; 2-przewodowy; kabel o długości min. 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; oznaczenia wyprowadzeń 3, 4; przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika 
	
	szt.
	10
	
	
	

	27
	Półprzewodnikowy czujnik położenia tłoka
	napięcie zasilania 24 V DC; PNP NO; z przewodem o długości min 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi; oznaczenia wyprowadzeń: BU, BN, BK; przystosowany do zamocowania na cylindrze siłownika
	
	szt.
	20
	
	
	

	28
	Czujnik temperatury
	Pt100; z kablem o długości min 1,5 m; 3-przewodowy, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowym
	
	szt.
	8
	
	
	

	29
	Czujnik temperatury
	termopara typu J; z kablem o długości min 1,5 m, końcówki przewodów kabla zakończone tulejkami zaciskowymi
	
	szt.
	10
	
	
	

	30
	Czujnik temperatury
	termopara typu K; z kablem o długości min 
1,5 m, końcówki przewodów kabla 
zakończone tulejkami zaciskowym
	
	szt.
	10
	
	
	

	31
	Regulator temperatury
	programowalny; napięcie zasilania 24 V DC; wyświetlacz aktualnej wartości; możliwość wyboru charakterystyki regulacji: P, PI, PD, PID, dwustawna z histerezą, trójstawna z histerezą; współpraca z czujnikami temperatury: Pt100, Pt1000, Ni100, J, K; wejście prądowe 4÷20 mA; programowalne wejście binarne 24 V DC; wyjście prądowe 4÷20 mA; wyjście przekaźnikowe (zestyki przełączne); wyjście SSR; z przewodem do PC i oprogramowaniem konfiguracyjnym; montaż na szynie TH35
	
	szt.
	6
	
	
	

	32
	Tachometr laserowy
	z interfejsem USB i dedykowanym
oprogramowaniem komputerowym, zakres
prędkości od 10 do min. 3000 obr./min,
przenośny, optymalna odległość pomiaru
50÷200 mm
	
	szt.
	6
	
	
	

	Razem
	zł



Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić w tabeli producenta i nr katalogowy oferowanego produktu.



Razem netto                              zł (słownie:                                                                                                                                                                )

Razem brutto                     zł (słownie:                                                                                                                                                                          )
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